INHALT DIESER DATEI

  o  DRV_INST.EXE - Treiberinstallation unter Windows NT/2000/XP
  o  Installation des Treibers IWPORT.SYS mit dem eigenen Setup-Tool


*************************************************************************
* DRV_INST.EXE - Treiberinstallation unter Windows NT/2000/XP           *
*************************************************************************
Das Programm DRV_INST.EXE dient zur Installation des
LPT-Treibers (iwport.sys) unter Windows NT/2000/XP.

Liefern Sie dieses Program und die dazugehörige Treiberdatei 'iwport.sy_'
Ihren Kunden mit. Vergessen Sie nicht, daß unter Windows NT/2000/XP nur 
Benutzer mit entsprechenden Zugriffsrechten, wie z. B. der Administrator,
Treiber installieren kann.
Dieses Programm kann in Ihre SETUP-Routine integriert werden und kann in 
verschiedene Modis aufgerufen werden:

  1. Mit Dialog - Treiber installieren/aktualisieren/löschen
     Aufruf:  drv_inst.exe 

     Bei diesem Aufruf wird die DialogBox für die Installation
     des Treibers angezeigt.


  2. Ohne Dialog (Silent Mode) - Treiber installieren/aktualisieren
     Aufruf:  drv_inst.exe -i

     Bei diesem Aufruf wird keine DialogBox angezeigt. Durch die 
     Angabe des Parameters '-i' wird der Treiber installiert bzw.
     aktualisiert.  


  3. Ohne Dialog (Silent Mode) - Treiber löschen
     Aufruf:  drv_inst.exe -r

     Bei diesem Aufruf wird keine DialogBox angezeigt. Durch die 
     Angabe des Parameters '-r' wird der Treiber deinstalliert.  

  4. Ohne System-Check Meldung - SYS-Message nicht anzeigen
     Aufruf:  drv_inst.exe -s

     Die Angabe des Parameters '-s' deaktiviert unter Win 9x/ME die 
     Meldung: "Dieses Programm kann nur unter Windows NT/2000/XP 
               ausgeführt werden!"
     Somit kann das Treiber-Installationsprogramm in Ihre SETUP 
     Routine eingebaut werden und unter allen Windows Plattformen 
     ohne störende Meldungen ausgeführt werden.

  HINWEIS: Parameter '-s' kann auch in Kombination mit '-i' oder '-r'
           angegeben werden:  drv_inst.exe -i -s
---------------------------------------------------------------------
Eintellung der Sprache

Die Sparche (Englisch oder Deutsch) kann über die Datei DRV_INST.INI 
eingestellt werden:
   lang=GER  für deutsch
   lang=ENG  für englisch
Wird in DRV_INST.INI keine der beiden Spracheinstellungen angegeben,
oder ist die Datei DRV_INST.INI gar nicht vorhanden, dann wird die
Sprache des Windows-Systems wie folgt ausgewertet:
  - Deutsch  wenn ein deutsches Windows-System installiert ist 
  - Englisch für ein Windows-System in anderer Sprache


*************************************************************************
* INSTALLATION DES TREIBERS IWPORT.SYS MIT DEM EIGENEN SETUP TOOL       *
*************************************************************************
Wenn Ihr Setup-Tool auch Funktionen für die Behandlung der Registry 
Einträge ermöglicht, dann können Sie die Installation des Treibers 
IWPORT.SYS direkt aus Ihrem Setup-Programm durchführen. Entnehmen Sie 
die nötigen Informationen zu diesem Thema aus der Dokumentation Ihres 
Setup-Programms. 
Folgenden Root-String und folgende Subkeys müssen Sie in Ihrem Setup-Tool 
definieren:

 HKLM,"System\CurrentControlSet\Services\IWPORT"

 SUBKEY           VALUE                        COMMENT
 -----------------------------------------------------------------------
 DisplayName    = IWPORT                       ; DIRVER NAME TO DISPLAY
 ServiceType    = 1                            ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
 StartType      = 2                            ; SERVICE_AUTO_START
 ErrorControl   = 1                            ; SERVICE_ERROR_NORMAL
 ServiceBinary  = %12%\IWPORT.SYS              ; \WINNT\SYSTEM32\DRIVERS\IWPORT.SYS
 LoadOrderGroup = Extended base                ; SERVICE GROUP
 Dependencies   = +Parallel arbitrator,Parport ; SERVICE DEPENDENCIES

